过氧化氢浓度检测报警器技术参数

一、报警控制主机技术参数
（一）外形尺寸：255×178×40mm（长×宽×高）   
（二）工作电压：220VAC 50/60HZ
（三）额定功率：≤14W   
（四）检测通道数：最多10通道  
（五）报警器数据信号采集：LoRa无线信号  
（六）报警记录及历史数据记录功能：共享2G存储空间，至少存储两百万条数据  
（七）报警方式：触摸屏显示报警并伴有蜂鸣声  
（八）使用环境
温度：0--- +40℃ 
[bookmark: _GoBack]湿度：10%--- 95%RH （无冷凝） 
（9） 安装方式：壁挂式安装  
（10） 其他：主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值
二、浓度检测报警器技术参数  
（一）外形尺寸：135×90×60mm（长×宽×高）  
（二）重量：0.28kg
（三）工作电压：电源适配器供电AC220V 50/60HZ  
（四）额定功率：＜7W  
（五）量程：0-30ppm
（六）分辨率：0.01ppm  
（七）误差：≤±2%FS  
（八）显示方式：LCD液晶数字显示  
（九）背光：高亮LED  
（十）检测方式：扩散式  
（十一）输出信号
无线信号：LoRa 
继电器信号：两组两级单稳型继电器  
（11） 报警方式：声光报警+继电器报警   
（12） 安装方式：壁挂式安装
（13） 使用环境
温度：可在-20℃-- +50℃内使用
湿度：10%--- 95%RH （无凝结）
（14） 操作方式：红外遥控器   
（15） 使用寿命：仪表5年，传感器2年  
（16） 质保期：2年
（十七）校准服务：传感器寿命内至少提供一次免费校准服务

