高清电子支气管检查镜技术参数

一、观察方向：0°
二、视野角度：≥120°
三、观察景深：2～100mm
四、头端部外径：≤5.3mm
五、插入最大部外径：≤5.1mm
六、有效长度：≥600mm
七、弯曲角度：上：210°、下：130°
八、全长：≥870mm
★九、钳道直径：≥2.2mm
十、CCD类型：高分辨率超级CCD
十一、像素画质要求：高像素分辨率画质
十二、设备保修期自医院验收后≥2年
十三、在昆明有厂家常驻代表和常驻工程师，厂家授权的专业维修工程师2小时内响应，12小时内上门服务，确保售后服务的及时和专业
[bookmark: _GoBack]十四、配置一个普通型头部异物取出钳（鳄口形异物钳）
