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一、5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便
二、8种空气波充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式
三、可同时连接2个4腔的治疗气囊
四、空气波压强在5-25kPa范围内连续可调
五、内置两通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强治疗效果
六、F1和F2两种电刺激模式；F1肌肉泵模式，F2锻炼骨骼肌模式
七、空气波和电刺激可以单独使用，亦可以联动治疗，大大提高治疗安全性
八、治疗时间1min-99min连续可调
九、特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快
十、可提供上肢气囊、下肢气囊及等多种气囊选配
十一、叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适
十二、封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果
十三、断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护
十四、每腔压力监测系统，实时显示当前压力
