电动吸引器技术参数

一、采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养
二、设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等
三、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道
四、负压调节系统可根据临床需要作无级调压
五、标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶
六、采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动
七、极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg）
八、负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值
九、噪音：≤65dB （A）
十、瞬时抽气速率：≥32L/Min
十一、贮液瓶：2500mLx2（玻璃）（可另配3L塑料瓶及一次性吸液袋）
十二、电源：AC220V 50Hz
十三、输入功率：150VA
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