AED训练机技术参数

一、培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，两种供电方式，整机功耗极低，工作时间长
二、可以采用普通6节干电池，方便购买及更换；也可以采用专用可充电电池，并且配有充电器，支持电池在线充电及离机充电均可选
三提示语言：中文（普通话）或可切换16个不同国家语言，支持任意语言定制。可根据实际使用环境调节音量大小
四、情景模拟：可真实模拟自动体外除颤器各种场景，包括未接入电极片、建议电击除颤、不建议电击除颤、电池电量低、系统故障、按压速率、单/双人模式、8种预设情景模式，符合2015AHA/ERC国际心肺复苏指南要求
五、内置拨档式调节开关，可根据具体需求调节音量、按压速率、单人/双人按压模式、情景模式
六、完善的操作流程指导图，方便操作者使用
七、配备红外遥控器，方便选择各种模式和调节功能
八、内部有心电图设置，不需要再外接除颤模拟器，方便培训
九、配有成人和儿童电极片
十、可通过蓝牙和模型人连接，实现除颤+CPR一体化培训
十一、培训机应仿制真正除颤仪，主机、电极片、显示窗口及配件与真正AED的外型、尺寸、包装、操作方法一致
十二、由遥控器控制，模仿多种急救情况和急救过程
十三、语音提示与真AED内容一致，音量一致；有多种语言功能（至少中、英两种语言）
十四、有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态
十五、培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救训练模式，供培训使用。
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