弥勒市中医医院高空广告牌维护项目报价清单
	序 号
	项 目
	现场照片
	要 求
	报 价
	备 注

	1
	发热门诊2楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031145824]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，更换灯珠。
	
	[bookmark: _GoBack]

	2
	急诊部2楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031145621]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，更换灯珠。
	
	

	3
	门诊部2楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031144948]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，老化线路更换，“门诊部”三字更换灯珠。
	
	

	4
	住院楼广告牌东侧2楼
	[image: 微信图片_202410311437111]
	进行除锈处理，重新喷涂反腐涂料。
	
	

	5
	后勤楼墙面广告牌
	[image: 微信图片_20241031150039]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，老化线路更换，背架重新焊接加固。
	
	

	6
	医技楼挂墙广告牌
	[image: 微信图片_20241031144303]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，老化线路更换，背架重新焊接加固。
	
	

	7
	住院楼挂墙广告牌
	[image: 微信图片_20241031144139]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，老化线路更换，背架重新焊接加固。
	
	

	8
	云南中医药大学教学医院顶楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031144850]
	进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料。
	
	

	9
	弥勒市中医医院矮层顶楼广告牌
	[image: 42576fb5ca8aa148e981aff12fbec57]
	背架、撑杆加固，进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，老化线路更换，标志和大字灯珠更换。
	
	

	10
	弥勒市中医医院顶楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031144217]
	撑杆加固，进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，“十”字更换灯珠，整体老化线路更换。
	
	

	11
	中医医院顶楼广告牌
	[image: 微信图片_20241031143959]
	撑杆加固，进行除锈处理，重新刷涂反腐涂料，整套老化线路更换，第一个“医”字灯珠更换。
	
	

	12
	门诊大厅医院宗旨广告牌
	[image: 微信图片_20241031150110]
	增加固定铆钉或防掉落牵拉安全钢绳。

	
	

	合   计
	
	此表在勘探现场后可相应补充尺寸等



公司名称：
法人代表：
时    间：
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